**LICITAÇÃO Nº 165/2022**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2022**

**TIPO: MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE**

**Adendo 02 – REABRE, RETIFICA E ALTERA A DATA**

O Prefeito de Três Passos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e 10.520/02, tornam público para o conhecimento dos interessados que em relação a Licitação n.º 165/2022; Pregão Presencial 136/2022, houve reabertura do certame, com retificação do edital nos seguintes termos:

**Onde se lê:**

1. OBJETO:

A presente LICITAÇÃO tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, visando eventual e futura aquisição e instalação de corrimão de aço galvanizado e guarda-corpo de aço galvanizado, para diversas secretarias, pelo período de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência deste Edital (ANEXO I).

**Leia-se:**

1. OBJETO:

A presente LICITAÇÃO tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, visando eventual e futura aquisição e instalação de **corrimão de ferro e guarda-corpo de ferro**, para diversas secretarias, pelo período de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência deste Edital (ANEXO I).

 **Onde se lê:**

ANEXO I –

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

(...)

3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

Aquisição de corrimãos e guarda-corpos conforme as seguintes especificações:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descritivo | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor total R$ |
| 01 | *CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM ALTURA DE 0,80 M PISO – fornecimento e instalação*Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillipsEletrodo revestido aws - e6013, diâmetro igual a 2,50 mmSuporte para calha de 150 mm em ferro galvanizadoTubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm, \*3,48\* kg/m (NBR 5580)Com pintura na cor cinza.O tubo não pode apresentar pontas, rebarbas, asperezas, que possam causar lesões. Ainda, o tubo deve ser contínuo, sem interrupções ou aberturas. | 250 metros | R$ 117,76 | R$ 29.440,00 |
| 02 | *GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4*Espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por Tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.Com pintura na cor cinza.O tubo não pode apresentar pontas, rebarbas, asperezas, que possam causar lesões. Ainda, o tubo deve ser contínuo, sem interrupções ou aberturas. | 100 metros | R$ 657,67 | R$ 65.767,00 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 95.207,00 |

**Leia-se:**

ANEXO I –

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

(...)

**3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL**

Aquisição de corrimãos e guarda-corpos conforme as seguintes especificações:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descritivo** | **Quantidade** | **Valor unitário R$** | **Valor total R$** |
| **01** | ***CORRIMÃO EM FERRO FIXADO NO PISO*** Corrimão de ferro, com altura de 0,80m do piso, com tubo redondo de 1 ½” e = 3,00 mm, com tubos verticais de 1 ½” espaçados a cada 1,20m. Os montantes serão fixados ao piso através de chumbador central fixado ao concreto. O tubo não pode apresentar pontas, rebarbas, asperezas, que possam causar lesões. Ainda, o tubo deve ser contínuo, sem interrupções ou aberturas. Deverá ser pintado na cor cinza. | **150 metros** | **R$ 101,01** | **R$ 15.151,50** |
| **02** | ***CORRIMÃO EM FERRO FIXADO NA PAREDE*** Corrimão de ferro, com altura de 0,80m do piso, com tubo redondo de 1 ½” e = 3,00 mm.  Os tubos serão fixados na parede com suportes de ferro de 12mm a cada 1,20m, aparafusado com flange ou chumbados. O tubo não pode apresentar pontas, rebarbas, asperezas, que possam causar lesões. Ainda, o tubo deve ser contínuo, sem interrupções ou aberturas. Deverá ser pintado na cor cinza. | **150 metros** | **R$ 62,67** | **R$ 9.400,50** |
| **03** | ***GUARDA-CORPO DE FERRO FIXADO NO PISO***Guarda-corpo de ferro, com altura de 1,10m do piso, travessa superior de 1 ½”, gradil formado por tubos horizontais de 1” a cada 0,15m e verticais de ¾” espaçados de 1,20m, fixado com chumbador mecânico. O tubo não pode apresentar pontas, rebarbas, asperezas, que possam causar lesões. Ainda, o tubo deve ser contínuo, sem interrupções ou aberturas. Deverá ser pintado na cor cinza. | **150 metros** | **R$ 228,29** | **R$ 34.243,50** |
|  |  |  | **TOTAL** | **R$ 58.795,50** |

Altera a data do certame para o dia 1º de setembro às 10horas, no mesmo local

 Três Passos, 16 de agosto de 2022.

#  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  Arlei Luis Tomazoni

 Prefeito

Procurador(a) Jurídico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_