**LICITAÇÃO Nº 92/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Adendo 04 – RETIFICA E ALTERA A DATA DO CERTAME**

O Prefeito de Três Passos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e 10.520/02, tornam público para o conhecimento dos interessados que em relação à Licitação n.º 92/2022; pregão eletrônico 75/2022, houve a retificação do item 4 do Termo de Referência - **DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED**, e da Planilha do Objeto, para que conste da seguinte forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO BÁSICA (VER ITEM 6-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEREM ATENDIDAS) | UNI. | QUANT |
| 1 | Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de **80 Watts** e fluxo luminoso mínimo de ~~13.000~~ **11.200 lumens**, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo,corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência. | cj | 300 |
| 2 | Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de **150 Watts** e fluxo luminoso mínimo de ~~21.500~~ **21.000 lumens**, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo, corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata valor declarado 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência. | cj | 100 |
| 3 | Luminária pública de LED, com potência máxima nominal de **180 Watts** e fluxo luminoso mínimo de ~~25.000~~ **25.200 lumens**, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo, corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM-80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm); temperatura de cor correlata 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência. | cj | 100 |

OBS: Para a planilha do objeto prevalece os descritivos acima retificados.

Altera a data do certame para o dia 11/07/2022, nos mesmos horários e local.

 Três Passos, 20 de junho de 2022.

#  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  Arlei Luis Tomazoni

 Prefeito

Procurador(a) Jurídico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_